1. **Сколько стоит стандартный монтаж ?** - Работа 6500 + комплект монтажных материалов от 2150, вышка зависимости от этажа (1-5 этаж -2300р, 6-8й -3500р, 9 и выше- от 6000р.) или высотные работы.

2. **Сколько стоит вышка на этаж … ?** - 1-5 этаж -2300р, 6-8й -3500р, 9 и выше- от 6000р.– оплата оператору вышки. Если нет подъезда для авто вышки тогда оплата производится монтажнику за высотные работы ( по соответствующей цене за вышку).

3. **А доставка платная?** - **Да, 500р – доставка до двери на любой этаж**

4. **В Чигири, Аэропорт и др. районы города выезжаете на монтаж?** Чигири 7200руб, Аэропорт 9300 руб, «Мясокомбинат» - 7200руб ,«Амурский бройлер» -7200руб, , Моховая падь -9100руб, пас . Владимировка- 9000руб , Белогорье -9700руб, с. Новотроицкое -9300руб. –данные ориентировочно

5. **За сколько часов ставят кондиционер?** - За час, ориентировочно, при стандартном монтаже

6.**После оплаты установка на какой день происходит?** – На следующий рабочий день после оплаты( в зависимости от очереди)

7.**После монтажа мне надо будет что-нибудь доплачивать на месте монтажа?** - за вышку или высотные работы, за дополнительный расходный материал (свыше стандартного комплекта) доплата производится согласно **акту выполненных работ, менеджеру АКТ «Фартов» через QR-код**

8.**Демонтаж производите?** – от 3500 руб

9.**Техобслуживание** - 4000 руб, раз в год +вышка или высотные работы.

**Что входит в тех.обслуживание? -** Чистка внутреннего и внешнего блока, оплата вышки отдельно в зависимости от этажа (1-5 этаж -2300р, 6-8й -3500р, 9 и выше- от 6000р.)

10.**Покупатель получает самостоятельно разрешение на монтаж кондиционеров на памятники архитектуры, административные здания, торговые центры.**

11.**Выезд на замеры -800 руб**

12.**Что такое: стандартный монтаж?** Для настенных сплит-систем площадью до 50 м. и хладопроизводительностью до 6 кВт стоимость стандартного монтажа в пределах г.Благовещенска: **6500 руб**. **Стандартный монтаж** включает в себя: бурение одного отверстия, прокладку **3-х метровой** магистрали без штробления и прокладки без кабель-канала. Косметические и отделочные работы после установки кондиционера не выполняются. **Комплект расходных материалов , стандартный – 2150 руб. , оплачивается отдельно.**

13. **Какие обязанности, возникают у Покупателя ( Владельца/Арендатора помещения) при монтаже кондинционера**?

- Покупатель ( Владелец/Арендатор помещения) при монтаже **обязан подписать схему размещения кондиционера до начала монтажа**, в противном случае, переустановка на другое место оплачивается дополнительно в случае замечаний.

-**Подвод электропитания, все работы, связанные с выведением розетки для кондиционера Покупатель осуществляет посредством профессиональных электриков**, получив технические указания от монтажников по установке кондиционеров

* Для кондиционеров, обслуживающих площадь 60-90 кв.м., подвод питания осуществляется от отдельного автомата к наружному блоку проводом марки ПВС 3х2,5;(1 фаза )
* Для кондиционеров, обслуживающих площадь 100-180 кв.м., подвод питания осуществляется от отдельного автомата к наружному блоку проводом типа ПВС 5х2,5 (3 фазы)

-В случае нестандартного монтажа (свыше 3 метров), клиент производит доплату на месте по акту выполненных работ. Стоимость удлинения трассы от 1500 руб. за 1 метр.

-Стоимость автовышки/ высотные работы с 1-5 этаж -2300р, 6-8й -3500р, 9 и выше- от 6000р. оплачивается через АКТ Фартов.

-**Покупатель обязан подготовить в помещении место под установку кондиционера**, минимум 1м2 на полу для стремянки, самостоятельно передвинуть мебель.

-**Покупатель обязан защитить вещи в помещении от попадания монтажной пыли**, например: закрыть пленкой, вынести в другое помещение и т.д.

-**Покупатель ( Владелец/ Арендатор помещения) обязан принять работу и подписать наряд-заказ, в случае замечаний - с особыми отметками**. В противном случае вызов специалистов для дальнейших работ оплачивается дополнительно.

-**Все работы связанные, с выведением розетки/подводом электричества, Покупатель выполняет самостоятельно.**

14. **Как влияет техническое обслуживание на продолжительность эксплуатации кондинционера?** - Срок эксплуатации кондиционера 6-10 лет, а при неисполнении профилактических технических работ (технического обслуживания: чистки наружного и внутреннего блоков ) он сокращается, примерно, в два раза. **Бережливые владельцы кондиционеров заказывают услуги техобслуживания весной перед началом эксплуатации и при необходимости, в период тополиного пуха.**